Инструкция и руководство по прошивке асика Innosilicon T2Tz
[bookmark: _GoBack]Сайт, с которого можно скачать программу и обновление прошивки:                 www.vnish-official.ru 
Наш канал поддержки пользователей в телеграм: https://t.me/vnish_official_support
Приступим!
1. Открываем интерфейс заводской прошивки чтобы убедиться что асик работает стабильно.


2. Проверяем, что на асике установлена заводская версия 2019-2020 годов

3. Скачиваем INNOTOOL: https://vnish-official.ru/uploads/soft/web/innosilicon/innotool-win.zip


4. [image: ]В списке файлов программы установки Innotool есть файлы-образцы запуска:
Каждый файл может запускать один процесс установки. Можно использовать как индивидуальное указание IP адреса внутри файла, так и вспомогательный файл со списком адресов. При массовой прошивке указание более одного адреса вызовет многопоточную прошивку для экономии времени. Если вы меняли
пароль на вход в асик с admin на свой, то используйте файлы, содержащие в названии pass. В них есть специальный ключ -http-pass=admin, после знака = можно указать Ваш пароль для правильной работы
программы установки. Ниже скрин с содержимым файла индивидуальной установки прошивки на асик по IP
адресу.

Второй скрин с указанием вашего пароля (в данном случае указан пароль admin):
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Следующие два скрина аналогичны с паролем и без, разница только в том, что нужно заполнить файл iplist.txt, по нему программа будет устанавливать прошивку на доступные адреса, также можно использовать диапазоны, например 192.168.12.120-192.168.12.130. И все совместимые модели асиков будут перепрошиты на кастом


5. При запуске bat файла появится окно и нужно дождаться окончания (приблизительно 5-7 минут) в течении этого времени асик несколько раз будет перезагружен:
[image: ]
6. Данные о прошивке сохраняются в логи (папка log) 7.

Внутри файла подробное описание и при успешном завершении файл выглядит вот так:
Успешное завершение это «Finished upgrade firmware».
8. Откройте в браузере страницу с ip и обновите ее
[image: ]
После установки прошивки пулы сохраняются и пароль будет admin, система хранения паролей иная и заводской пароль остается в другом месте, а в кастоме его менять также можно в настройках безопасности.

После ввода пароля нажмите кнопку разблокировать или на английском интерфейсе Unlock 9.

[image: ]Для русскоязычных пользователей будет удобно выбрать язык интерфейса и тему внешнего вида:

 (
10.
 
Так
 
как
 
асик
 
был
 
ранее
 
прошит
 
и настроен,
 
в
 
настройках
 
уже
 
есть
 
профиль
 
оттюненый:
Но
 
его
 
можно
 
сбросить
 
по кнопке
 
правее:
)
[image: ]



11. Дополнительные настройки находятся во вкладке Расширенные:
[image: ]
12. Настройка без профиля позволяет вручную указать частоту и вольтаж на платах:
[image: ]
13. При профиле асик некоторое время будет в состоянии «Автотюнинг», о чем свидетельствует состояние в правом нижнем углу:



14. [image: ]По завершении состояние изменится на «Майнинг»:
15. При необходимости можно вернуться на заводскую прошивку, которую можно найти в каталоге
stock-fw:
[image: ][image: ]





[image: ]Выбрать файл и нажать обновить прошивку:
16. На нашей прошивке есть логи, они находятся в нижней строке, можно скопировать их или подготовить диагностический отчет по всем и скачать его:
[image: ]
Ручная настройка INNOSILICON T2TZ (рекомендуется) Крайне важно понимать какая именно модификация T2TZ у вас.
Некоторые асики при всех исправных чипах в стоке выдают 26-27 Тх.
Это T2TZ-s. Те, что выдают на стоке 28-30 Тх – T2TZ-u. Для каждой модификации свои оптимальные соотношения. Очень важно помимо частоты и напряжения, выставить температуру удержания из таблицы. От этого сильно зависит реальное потребление (на ваттметр прошивки не смотрим, он живет своей жизнью). Ниже представлены таблицы с
точными значениями параметров.
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ПРОФИЛЬ
(Тх)
ТЕМПЕРАТУРА
(по
 
Цельсию)
ЧАСТОТА
(Mhz)
НАПРЯЖЕНИЕ
(V)
РЕАЛЬНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
 
(Wt)
21+
60
850
12
1580
23
60
905
12.15
1710
25
60
965
12.4
1890
27
60
1040
12.6
2100
28
65
1085
12.8
2260
29+
68
1110
12.95
2360
30+
70
1150
13
2490
)T2TZ-u (29 Th/s на Factory Stock)

T2TZ-s (27Th/s на Factory stock)


	ПРОФИЛЬ
(Тх)
	ТЕМПЕРАТУРА
(по Цельсию)
	ЧАСТОТА
(Mhz)
	НАПРЯЖЕНИЕ
(V)
	РЕАЛЬНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ (Wt)

	22+
	60
	855
	12
	1570

	24
	60
	910
	12.15
	1710

	26
	60
	975
	12.4
	1890

	28
	60
	1045
	12.6
	2100

	29
	65
	1090
	12.8
	2230

	30+
	68
	1130
	12.95
	2350

	31+
	70
	1165
	13
	2480




Приятного пользования! Составлено командой VNISH. www.vnish-official.ru
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