Разблокировка контрольной платы amlogic для возможности понижения даты стоковой прошивки и дальнейшей установки прошивки “VNISH”

Контрольные платы amlogic с установленной стандартной прошивкой от сентября 2025 года и новее возможность понижения версии прошивки через SD-карту отключена. В этом руководстве описан способ включения этой возможности. Перед началом убедитесь, что у вас есть следующее:
Плата управления AML и блок питания 12 В
Компьютер или ноутбук с установленной операционной системой Windows
Любой USB-UART адаптер с установленными драйверами (в нашем случае Silicon Labs CP2102)
Терминальная программа (в нашем случае PuTTY) для подключения к плате управления и отправки команд 
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Выполните следующие шаги: Подключите адаптер к компьютеру. Определите номер назначенного COM-порта (в нашем случае – COM7)
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Необходимо найти UART разъем ( 3 пина RX, TX, GND) на плате управления. Подключите USB-UART адаптер к плате управления в соответствии со следующей схемой подключения: GND → GND, RXD → TX, TXD → RX
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Откройте окно терминала PuTTY. Укажите правильный номер COM-порта и установите скорость передачи данных на 115200. Оставьте все остальные параметры по умолчанию. Нажимаем “open”
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На этом этапе вы можете проверить правильность подключений. После подачи питания на плату управления в окне терминала должен появиться журнал загрузки устройства
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Выключите плату управления и замкните перемычку JP2 с помощью пинцета или отвертки.
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Убедитесь, что окно терминала активно
Подайте питание на плату управления. Как только в терминале появится первая строка загрузки, быстро отпустите перемычку JP2 и несколько раз нажмите пробел в активном окне терминала.
После этих шагов должен начаться процесс загрузки ENV.
Если этого не происходит, что допустимо, выполните следующие действия:
Выключите плату управления и снова включите её. При этом кратковременно замкните перемычки JP1 или JP2 пару раз. Это должно принудительно перевести плату в режим загрузки U-Boot.
В результате в окне терминала должны появиться следующие сообщение
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Введите команду: setenv bitmain_usb_switch 1 Эта команда включает USB-порт, жмем enter.
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Далее вводим: saveenv Эта команда сохраняет настройку, ждем enter
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Перезагрузите плату управления. После этого можно будет понизить текущую версию прошивки через sd образ, что впоследствии позволит установить прошивку Vnish
Если вы не можете разблокировать порт и видите это окно, введите команды в следующем порядке:
saveenv
setenv bitmain_usb_switch 1
saveenv
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